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                                                工程施工投标


投  标  文  件











工程名称：                                              
投 标 人：                （盖公章）                    
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）          

日  期：       年      月     日



授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投  标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字） 性别 ：     联系方式：            

身份证号码：                    职务：                   

投  标  人：            （盖章）                         

法定代表人：                            （签字或盖章）  




授权委托日期：     年     月     日


报  价   单
	工程名称：循环园西货场电梯井渗水整治工程

	序 
号
	项目
编码
	项目
名称
	单位
	工程量
	控制含税综合单价
	含税综合单价报价
	全费用综合单价其中包括以下费用(元)
	含税综合合价

	
	
	
	
	
	
	
	人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施项目费、其他项目费、规费、人工费调整、机械费调整、施工期内的风险费、二次搬运费、协调费、配合费等全部费用
	

	1
	001
	丙烯酸盐注浆
	㎡
	19.38*2=38.76
	1170
	
	采用丙烯酸盐注浆料打孔注浆，电梯井长宽为4.16m*4.66m，注浆孔间距70-80cm，总计注浆孔约30个（不低于30个），打孔深度约40cm（穿透混凝土底板至土质层）
	

	2

	002
	背水涂
	㎡
	24.67*2=49.34
	70
	
	电梯井底板清理干净后刮涂背水涂抗负压防水涂料，从井底墙壁往上刮涂30cm（涂刷2遍）
	

	合计总价（含9%税）
	


 备注：
1、每一项单价均应已包含人工、机械、设备、材料、施工技术与组织措施费、规费、利润、风险、税金和其他伴随服务所发生的所有费用。
   2、本工程项目控制价为：48803.00元（含9%税），单价及总价高于控制价的作为废标处理。
3、投标人为本工程所开具的专用发票增值税率为 9 %(盖章)。
附件：资质证书复印件盖章
